Уважаемые руководители!

 В целях стабилизации противопожарной обстановки с ландшафтными пожарами и предупреждения случаев, загораниями сельскохозяйственных культур и сухой растительности на территории Казанского сельского поселения Администрация Казанского сельского поселения рекомендует Вам соблюдать следующие требования пожарной безопасности:

Руководителю организации организовать проведение противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в полевых работах, обеспечить технику первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы - 2 огнетушителями, 2 штыковыми лопатами) и исправными искрогасителями.

- Уборка зерновых начинается с разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 50 гектаров. Между участками делаются прокосы шириной не менее 8 метров. Скошенный хлеб с прокосов немедленно убирается. Посредине прокосов делается пропашка шириной не менее 4 метров.

- При уборке хлебных массивов площадью более 25 гектаров в постоянной готовности должен быть трактор с плугом для опашки зоны горения в случае пожара.

- В полевых условиях хранение и заправка нефтепродуктами автомобилей и технологического оборудования осуществляются на специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и опаханных полосой шириной не менее 4 метров, или на пахоте на расстоянии 100 метров от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и не менее 50 метров от строений.

- Временные полевые станы необходимо располагать не ближе 100 метров от хлебных массивов, токов и др.

- Запрещается сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.

- В период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещается:

а) использовать в работе тракторы, самоходные шасси и автомобили без капотов или с открытыми капотами;

б) выжигать пыль в радиаторах двигателей тракторов и автомобилей паяльными лампами;

 в) заправлять автомобили в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время.

- Скирды (стога), размещаются на расстоянии не менее 15 метров до линий электропередачи и не менее 20 метров - до дорог и не менее 50 метров - до зданий, сооружений и строений.

- Площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или штабелей необходимо опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 метров. Расстояние от края распаханной полосы до скирды (стога), расположенной на площадке, должно быть не менее 15 метров, а до отдельно стоящей скирды (стога) - не менее 5 метров.

- Автомобили, тракторы и другие самоходные машины, используемые при работах на сельскохозяйственных объектах должны иметь исправные искрогасители и останавливаться от скирд (шох) на расстоянии не менее 3 метров.