**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

 **РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

 **МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

 **«КАЗАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.06.2023 г. № 94 ст.Казанская

Об обеспечении требований пожарной безопасности в период уборки урожая и заготовки кормов на территории Казанского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении требований пожарной безопасности в период уборки урожая и заготовки кормов. Приложение 1.
2. Ответственному за исполнение мероприятий по пожарной безопасности и осуществлению контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на территории Казанского сельского поселения (Никитин А.В) довести до сведения руководителей сельхозпредприятий и обеспечить реализацию комплекса мероприятий:

-до начала уборки организовать прохождение противопожарного инструктажа лиц, задействованных в уборке урожая;

-организовать распространение соответствующей наглядной агитации (памяток, инструкций, плакатов), оформление уголков безопасности и т.п.;

-в полевых условиях хранение и заправку нефтепродуктами автомобилей и технологического оборудования осуществлять на специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего мусора и опаханных полосой шириной не менее 4 метров, или на пахоте на расстоянии 100 метров от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и не менее 50 метров от строений;

-организовать проведение противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в уборке урожая;

-обеспечить уборочные агрегаты и автомобили первичными средствами пожаротушения (комбайны всех типов и тракторы-2 огнетушителя, 2 штыковыми лопатами) и исправными искрогасителями, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработанных газов;

-перед созреванием колосовых культур хлебные поля в местах их прилегания к лесным массивам, степной полосе, автомобильным дорогам обкосить и опахать полосой шириной не менее 4 метров;

-уборку зерновых начинать с разбивки хлебных массивов на участки площадью не более 50 гектаров. Между участками делать прокосы шириной не менее 8 метров. Скошенный хлеб с прокосов немедленно убрать. Посредине прокосов сделать пропашку шириной не менее 4 метров;

-временные полевые станы располагать не ближе 100 метров от хлебных массивов, токов и др. Площадки полевых станов и зернотоков опахать полосой шириной не менее 4 метров;

-при уборке хлебных массивов площадью более 25 гектаров в постоянной готовности должен быть трактор с плугом для опашки зоны горения в случае пожара;

-не допускать выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, а также разведение костров на полях;

-принимать меры по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания сорной растительностью и своевременному проведению сенокошения на сенокосах;

-зернотоки располагать от зданий, сооружений и строений не ближе 50 метров, а от хлебных массивов-100 метров;

-в период уборки зерновых культур и заготовки кормов запретить:

а)курить вне специально оборудованных мест и производить работы с применением открытого огня в хлебных массивах и вблизи от них, а также возле скирд сена и соломы;

б)использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику), имеющие неисправности, которые могут послужить причиной пожара;

в)использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без капотов или с открытыми капотами, а также защитных кожухов;

г) использовать в работе уборочные агрегаты и автомобили (моторную технику) без искрогасителей, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработанных газов, а также газов, а также без первичных средств пожаротушения;

д) выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) паяльными лампами и другими способами;

е) заправлять уборочные агрегаты и автомобили ( моторную технику) в полевых условиях вне специальных площадок, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в ночное время;

-в период уборки радиаторы двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали уборочных агрегатов и автомобилей очищать от пыли, соломы и зерна по мере необходимости, но не реже двух раз за смену;

-скирды (стога), навесы и штабеля грубых кормов размещать:

а) на расстоянии не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных насаждений;

б)за пределами полос отвода и охраны зон придорожных полос автомобильных дорог и охранных зон воздушных линий электропередачи;

-площадки для размещения скирд (стогов), а также пары скирд (стогов) или штабелей опахивать по периметру полосой шириной не менее 4 метров. Расстояние от края распаханной полосы до скирды (стога), расположенной на площадке, должно быть не менее 5 метров, а до отдельно стоящей скирды (стога)-не менее 5 метров;

-площадь основания одной скирды (стога) не должна превышать 150 кв.метров, а штабеля прессованного сена (соломы) – 500 кв.метров. Противопожарные расстояния между отдельными штабелями, навесами и скирдами (стогами) должны быть не менее 20 метров. При размещении штабелей, навесов и скирд (стогов) попарно расстояние между штабелями и навесами предусматривать не менее 6 метров, а между их парами – не менее 30 метров. Противопожарные расстояния между кварталами скирд и штабелей (в квартале допускается размещение не более 20 единиц) должны быть не менее 100 метров;

-организовать работу по контролю температуры сена в скирдах (стогах) и штабелях с повышенной влажностью.

1. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на официальном сайте администрации Казанского сельского поселения в сети Интернет.
2. Постановление Главы Администрации от 21.06.2022 за №87 «Об обеспечении требований пожарной безопасности в период уборки урожая и заготовки кормов на территории Казанского сельского поселения» считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Казанского сельского поселения Л.А.Самолаева

Приложение 1.

к постановлению администрации

Казанского сельского поселения

от 09.06.2023 года №94

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об обеспечении требований пожарной безопасности в период уборки урожая и заготовки кормов на территории Казанского сельского поселения**

1. **Общие положения**

Настоящее положение определяет требования пожарной безопасности в период уборки урожая и заготовки кормов, предъявляемые к сельскохозяйственным предприятиям и организациям на территории Казанского сельского поселения. Требования являются обязательными для выполнения вышеуказанными предприятиями и организациями.

1. **Обязанности предприятий и организаций**

Каждому предприятию и организации необходимо разработать и утвердить инструкции, в которых должны быть указаны обязанности и план действия каждого работника при возникновении пожара при уборке урожая и заготовке кормов.

1. **Требования к автотранспорту**

1. Тракторы и автомобили должны быть оборудованы искрогасителями и первичными средствами пожаротушения (водители обязаны перед каждым выездом проверять исправность и надёжность искрогасителей, системы зажигания и топливоподачи).

2. Во избежание загорания кормов от непосредственного соприкосновения с выхлопными трубами и коллекторами автотранспорта, задействованный на погрузочных работах транспорт может подъезжать к скирде на расстояние не ближе 3-х метров.

1. **Требования при сушке сена**

1. Склады кормов на территории животноводческих комплексов должны располагаться на специально отведённой площадке, опаханной полосой не менее 4-х метров.

2. Между отдельными штабелями или скирдами должно быть расстояние не менее 20 метров. При размещении попарно скирд, расстояние между ними должно быть не менее 6 метров, а между соседними парами – не менее 30 метров. Каждая пара скирд должна быть опахана четырёхметровой полосой.

3. Расстояние от скирд и штабелей кормов до линий электропередач должно быть не менее 15 метров, до дорог - не менее20 метров, до зданий и сооружений - не менее 50 метров.

4. В каждом хозяйстве приказом должны быть назначены лица, ответственные за заготовку, досушку и хранение сена.

1. **Ответственность руководителей организаций и предприятий**

Руководители предприятий и организаций несут персональную ответственность за возникновение пожара на территории предприятия или организации согласно действующего законодательства.